# The TCM has two test registers
vme_addr_arr += ( "0x00680008",
                  "0x0068000a" )

