Register IO

Card Level Addressing

STATE MACHINE

VME Communication Signals

OCB Control Signals 0000 1000 1010 0100 1100 1110 1000000000000000 0100000000000000 0000010000000000^{0010000000000000 0001000000000000} 0000000100000000 001 100 010 100 010 11 01^{11} 10^{11} 01^{11} 10 11

10000010 11011111 00000000 10010000

00000010^{11111110} 00000000^{00000010}

11000101^{11111111 00000000 11111111 00000000 11111111} 00000000

10010000

11111000 00000000^{11111000}

11001100

11111111^{11011111} 00000000^{00000000} 11111111^{11111110} 00000000^{00000000} 11111111^{11111000} 00000000^{00000000 11111111 00000000 10010000 10010000 11001100 11001100} 11111111

10000010 11011111 00000000 00000010 11111110 00000000 11111000 00000000 11111111 00000000 10010000 11001100 00000000 11111111

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

/bcp/sysreset_debounced_int_stdl

/bcp/valid_cycle_int_stdl

/bcp/idle_state_int_stdl

/bcp/ltchd_write_b_in_stdl

OCB_ADRS(1:4) 0000 1000 1010 0100 1100 1110 /bcp/pal_register_int_stdlv 1000000000000000 0100000000000000 0000010000000000^{0010000000000000 0001000000000000} 0000000100000000 /bcp/ocb_chip_sel_int_stdlv 001 100 010 100 010 /bcp/ocb_chip_sel_b_out_stdlv 11 01^{11} 10^{11} 01^{11} 10 11 /bcp/ocb_data_output_enable_int_stdl

/bcp/board_control_1_sel_int_stdl /bcp/board_control_1_data_int_stdlv^{10000010 11011111} 00000000^{10010000} /bcp/board_control_2_sel_int_stdl /bcp/board_control_2_data_int_stdlv 00000010^{11111110} 00000000^{00000010} /bcp/board_status_1_sel_int_stdl /bcp/board_status_1_data_int_stdlv 11000101^{11111111 00000000 11111111 00000000 11111111} 00000000 /bcp/board_status_2_sel_int_stdl /bcp/board_status_2_data_int_stdlv 10010000

/bcp/cnfg_control_sel_int_stdl /bcp/cnfg_control_data_int_stdlv 11111000 00000000^{11111000} /bcp/cnfg_status_sel_int_stdl /bcp/cnfg_status_data_int_stdlv 11001100

/bcp/ocb_data_inout_stdlv^{11111111 11011111 00000000 00000000 11111111 11111110 00000000 00000000 11111111 11111000 00000000 00000000 11111111 00000000 10010000 10010000 11001100 11001100 11111111} /bcp/q_ocb_data^{10000010 11011111 00000000 00000010 11111110 00000000} 11111000^{00000000 11111111 00000000 10010000 11001100} 00000000^{11111111}

Entity:bcp Architecture:bcp_structural Date: Sun Sep 19 22:34:25 Eastern Daylight Time 2004 Row: 1 Page: 1