Example of beats:

x = 0.12 sin(360 · 20 · t) + 0.12 sin(360 · 22 · t) Frequency 20 Hz 22 Hz Amplitude .12 .12 Phase 0 0

Adding first and second harmonic:

x = 60 sin(360 · 200 · t) + 30 sin(360 · 400 · t)

Frequency 200 Hz 400 Hz Amplitude 60 30 Phase 0 0

Adding first, second, and third harmonic:

x = 60 sin(360 · 200 · t) + 30 sin(360 · 400 · t) + 20 sin(360 · 600 · t)

Frequency 200 Hz 400 Hz 600 Hz Amplitude 60 30 20 Phase 0 0 0

Adding second and third harmonic:

x = 30 sin(360 · 400 · t) + 20 sin(360 · 600 · t)

Frequency 400 Hz 600 Hz Amplitude 30 20 Phase 0 0

Adding harmonics 1, 2, 3, 4, 5:

x = 60 sin(360 · 200 · t) + 30 sin(360 · 400 · t) + 20 sin(360 · 600 · t) + 15 sin(360 · 800 · t) + 12 sin(360 · 1000 · t)

Frequency 200 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 1000 Hz Amplitude 60 30 20 15 12 Phase 0 0 0 0 0

Adding harmonics 1, 2, . . . , 10:

x = 60 sin(360 · 200 · t) + 60/2 sin(360 · 400 · t) + 60/3 sin(360 · 600 · t) + 60/4 sin(360 · 800 · t) + 60/5 sin(360 · 1000 · t) + 60/6 sin(360 · 1200 · t) + 60/7 sin(360 · 1400 · t) + 60/8 sin(360 · 1600 · t) + 60/9 sin(360 · 1800 · t) + 60/10 sin(360 · 2000 · t)